**第一包：食堂常用设备**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格需求  | 数量 |
| 商用四门冰箱IMG_256 | 优质一级不锈钢制作，厚度大于等于1.0mm, 双机双温，铜管 —保温层聚氨脂一次性发泡，自动回归门； 一配不锈钢重力调节脚。额定电压：220V 功率：50Hz；制冷剂：冷冻（R404a) 冷藏（R134a)；温度：冷冻（低于-12度）冷藏（-2--8度）。容积：860L，正负5%产品尺寸（深x宽x高）mm：1210\*710\*1900，正负5%； | 10台 |
| 煮面炉https://gd4.alicdn.com/imgextra/i4/2473210670/TB21JQ2uXXXXXXgXXXXXXXXXXXX_!!2473210670.jpg | 容量：100L 外形尺寸：内/外直径：50/56cm，桶高85CM，桶深49CM，正负5%； 保温厚度：3cm 电热功率：9kw 电压：220V/380V；加热类型：电加热；整体采用优质304不锈钢材质，厚度大于等于1.0mm | 2台 |
| 多眼电煮锅https://gd1.alicdn.com/imgextra/i1/289246401/TB2WdtOqpXXXXcMXpXXXXXXXXXX_!!289246401.jpg | 整体采用优质不锈钢材质，厚度大于等于1.0mm 电压：220V/50Hz 功率9kw 加热方式：电加热式；每格配煮面不锈钢漏斗 | 2台 |
| 六眼煲仔电磁炉IMG_256 | —炉面优质304不锈钢冷轧板制造；1、一体成型台面，IPX6标准防水设计，四面可直接喷淋；2、功率3.5KW\*6/380V； | 3台 |
| 土耳其烤肉机https://gd2.alicdn.com/imgextra/i2/2833896508/TB2jrz.sNxmpuFjSZFNXXXrRXXa_!!2833896508.jpg | 外形尺寸：710\*560\*1000mm，正负5% 加热方式：电加热 、额定电压：220V；额定功率：6000w温度范围：50-300℃；整体采用优质304不锈钢材质，厚度大于等于1.0mm  | 2台 |
| 展示柜冰箱https://gd3.alicdn.com/imgextra/i3/2206834270/TB2pNDpo5lnpuFjSZFgXXbi7FXa_!!2206834270.jpg | 优质一级不锈钢制作，厚度大于等于1.0mm,，铜管 —保温层聚氨脂一次性发泡，自动回归门；前玻璃门采用3C钢化玻璃，整体美观。 总容量：950L（冷藏630L 冷冻320L），正负5%； 耗电量：7.5kw/h ，正负5%； 额定电压：220V/50Hz 冷藏（1-12度） 冷冻（-2-12度）；外形尺寸：2000\*800\*1895mm，正负5%；一配不锈钢重力调节脚 | 4台 |
| 电炉式烧烤架https://gd3.alicdn.com/imgextra/i3/3403215370/TB1v5w7bKKAUKJjSZFzXXXdQFXa_!!0-item_pic.jpg | 优质一级不锈钢制作，厚度大于等于1.0mm, 额定功率：8KW，正负5%；额定电压：220V； 温度范围：50-300度 材质：不锈钢外形尺寸：920\*330\*190mm，烤网规格：790\*200mm，正负5%； | 2台 |
| 双眼大灶https://gd4.alicdn.com/imgextra/i1/72867839/T2BbhOXn0aXXXXXXXX_!!72867839.jpg | 锅口直径：60和70CM各3台 采用食品级304不锈钢冷轧板制造； 台面厚度大于等于1.5mm，侧板、背板、前面板厚度大于等于1.0mm；底架为40×40×4mm角钢及4㎜钢板制作，两层防锈处理，炉脚以Φ60×1.5mm钢管，装调节脚；产品尺寸：2200\*1200\*800+450mm，正负5%；装配气阀、气管等部件，带长明火装置，带不锈钢水龙头+水缸；能源：天然气；综合热效率不得低于60%，干烟气中的CO（%，α=1）≤0.1（1000PPM）； 风机功率：220V/0.37kw\*2配2口锅； | 6台 |
| 双眼广式灶https://gd1.alicdn.com/imgextra/i4/2523557031/TB2JzUhdrxmpuFjSZJiXXXauVXa_!!2523557031.jpg | 炉面优质不锈钢冷轧板制造； 每个炉头配摇摆龙头，炒锅； 灶面板材为304不锈钢厚度大于等于1.5mm，侧板、背板、前面板采用1.0mm不锈钢板，底架为40×40×4mm角钢及4㎜钢板制作，两层防锈处理；装配气阀、气管等部件，带长明火装置； 功率：250W/220V\*2外形尺寸：2000\*1000\*800mm，正负5%； | 4台 |
| 保鲜留样冰箱https://gd3.alicdn.com/imgextra/i3/2909285634/TB2W98eb.3iyKJjSspnXXXbIVXa_!!2909285634.jpg | 优质一级不锈钢制作，厚度大于等于1.0mm,，铜管 —保温层聚氨脂一次性发泡，自动回归门；前玻璃门采用3C钢化玻璃，整体美观。 制冷方式：风冷 功率：450W 温度：-2至5度；容积：大于650升；外形尺寸：1950\*580\*1200mm，正负5%，带门锁； | 6台 |
| 燃气蒸汽发生器https://gd1.alicdn.com/imgextra/i1/3165897782/TB2b8rdXrZnBKNjSZFhXXc.oXXa_!!3165897782.png | 优质一级不锈钢制作，厚度大于等于1.2mm,，蒸汽量：120KG/H 锅炉水容量：26L 额定蒸发量：120KG/H 工作压力：0.4-0.7Mpa,36KW/380V外形尺寸：800\*650\*1150mm，正负5%；消耗天然气：7.5m³/H，正负5%；配自动缺水、缺电保护，一键式电子打火启动，并配熄火保护装置 | 5台 |
| 电蒸汽发生器22222 | 优质一级不锈钢制作，厚度大于等于1.2mm,额定功率：3KW 额定蒸发量：4KG/H 额定压力：0.4Mpa；工作电压：220V；配自动缺水、缺电保护，智能化操作，安全使用。 | 5台 |
| 和面机https://gd4.alicdn.com/imgextra/i4/1820142751/TB2kkArXsga61Bjy1XaXXafzVXa_!!1820142751.jpg | 优质一级不锈钢制作，厚度大于等于1.2mm（全钢）,和面量：50KG 功率：3KW；额定电压：220V/380V；容量：25L；外形尺寸：770\*600\*810mm，正负5%； 效率：400KG/H | 2台 |
| 压面机https://gd2.alicdn.com/imgextra/i2/2108990730/TB2hTdRpbtlpuFjSspfXXXLUpXa_!!2108990730.jpg | 优质一级不锈钢制作，厚度大于等于1.2mm（全钢）压面转速：50-60r/min 额定电压：220V 配用电机：1.5/2.2KW 压面厚度：0.5-2CM 生产能力：100-160KG/H；滚轴调整范围：1.5-23mm；  | 2台 |
| 自助餐餐具https://gd2.alicdn.com/imgextra/i2/2195938160/TB2y.KsclLN8KJjSZPhXXc.spXa_!!2195938160.jpg | 餐架尺寸：43CM\*63CM\*43CM 20组 餐架尺寸：43CM\*46CM\*43CM 10组 电子保温桶：容量10L-12L，功率 400W/220V，数量4个 304不锈钢材质 | 4套 |
| 蒸汽柜https://gd1.alicdn.com/imgextra/i1/T1T36kXb8nXXXvyygU_014847.jpg | 采用优质不锈钢发纹贴塑板制作，具有简洁美观的外型；全不锈钢内胆两种设计；耐热硬质聚胺脂整体发泡；硅胶耐高温密封圈；使箱体绝热性能良好；密封性能强；保温时间长;既耐用又经济。外壳架δ1.2mm;门把手采用铸铝弹力活动把手;轻巧快捷，内置自动加水装置及安全阀。规格：双开门24盘，1380\*580\*1460mm，正负5%； 加热方式：直通蒸汽配蒸盘20个； | 2台 |
| 一体式豆浆机https://gd3.alicdn.com/imgextra/i3/2997866149/TB2vjlxuNxmpuFjSZFNXXXrRXXa_!!2997866149.jpg | 额定电压：220V/50Hz 电机功率：800W 额定容量：20L 加热功率：2500W；外形尺寸：53\*29（高\*直径） | 2台 |
| 密封玻璃留样瓶 | 瓶底直径11CM 瓶身高度10.5CM 耐高温，不易碎瓶盖带有密封圈和卡扣； | 2000个 |
| 旋转火锅台https://gd2.alicdn.com/imgextra/i2/3204983208/TB2Ir.Cbm_I8KJjy0FoXXaFnVXa_!!3204983208.jpg | 长度：以实地丈量为准； 含内镶式电磁灶1.5KW/台、电磁专用锅；含有旋转传输带； | 40米 |

**第二包：食堂油烟净化系统**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格需求  | 数量 |
| 三位一体油烟净化机组 | 合风柜，采用旋风分离、过滤两级油烟净化。具有净化、消音、通风多项功能，各项指标满足环保要求。净化效率达到85%-95%。配有抽吸力极大的专用低噪声风机，可以满足任何复杂的通风系统。机组进行声学处理，噪声低。废油通过油管收集，无二次污染。除正常更换滤料外，无其他易损件，可长期安全可靠工作。风量30000m³/h。投标人需确保设备安装后能通过环评验收。 | 1 |
| 三位一体油烟净化机组 | 合风柜，采用旋风分离、过滤两级油烟净化。具有净化、消音、通风多项功能，各项指标满足环保要求。净化效率达到85%-95%。配有抽吸力极大的专用低噪声风机，可以满足任何复杂的通风系统。机组进行声学处理，噪声低。废油通过油管收集，无二次污染。除正常更换滤料外，无其他易损件，可长期安全可靠工作。风量24000m³/h。投标人需确保设备安装后能通过环评验收。 | 5 |